|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Host Part Number** | **Mfr Part Number** | **Descrizione** | **Quantità** |
| **Unità di sistema** | 2M261Y8 | 878452-421 | HPE ProLiant ML110 Gen10 Intel Xeon-S 4110 8-Core (2,10GHz 11MB) 16GB (1 x 16GB) PC4-2666V-R DDR4 2666MHz RDIMM 4 x Hot Plug 3.5in Large Form Factor Low Profile E Dynamic Smart Array S100i No Optical 550W | 1 |
| **Scheda PCIe 8x** | 2M23BT3 | 804394-B21 | HPE Smart Array E208i-p SR Gen10 12Gb 2-ports Internal SAS Controller | 1 |
| **Unità disco rigido** | 2M2LUD6 | P10452-B21 | HPE 960GB SAS 12G Mixed Use LFF 3.5in LPC 3yr Warranty Value SAS Digitally Signed Firmware SSD | 2 |
|  |  |  |  |  |
| **Sistema operativo** | 2M29AH1 | P00487-061 | Microsoft Windows Server 2016 (16-Core) Standard ROK Italian Software | 1 |
| **Concessione di licenza** | 2M2VA57 | 871177-A21 | Microsoft Windows Server 2016 5 User CAL EMEA LTU | 1 |
| **Supporto HW** | 2M26PK5 | H9CG8E | HPE 3 Year Foundation Care Next Business Day ML110 Gen10 Service | 1 |
| **Unità di Backup** | 943F31P | E7X53B | HPE RDX External Docking Station with 2TB Data Cartridge | 1 |
|  |  |  |  |  |

**FORNITURA DI UN HARDWARE “SERVER” CIG ZC028F1EED**

Allegato 1